Příloha č. 2 zadávací dokumentace

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: Slovácké muzeum v UH, p.o. - Nákup užitkového automobilu dodávkového typu**

*Účastník uvede do níže uvedené tabulky nabízené hodnoty jednotlivých parametrů – numerické hodnoty, příp. „Ano“ či „Ne“, není-li parametr numericky vyjádřitelný.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tovární značka** | ***…*** |
| **Obchodní označení automobilu** | ***…*** |
| **Označení výbavy** | ***…*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadavek zadavatele** | **Příslušný technický parametr nabízeného automobilu (v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE)** |
| Vozidlo nové | ANO |  |
| Typ karoserie | Víceúčelové vozidlo |  |
| Emisní norma EURO IV | ANO |  |
| Počet dveří | 4 |  |
| Počet mís k sezení | 9 |  |
| Motor | vznětový |  |
| Palivo | Diesel |  |
| Výkon motoru | Min 120 kW |  |
| Převodovka | Automatická 8 st. |  |
| Pohon | Přední |  |
| Délka vozidla (mm) dle technické dokumentace vozidla | Min 5 950 |  |
| Šířka vozidla (mm) dle technické dokumentace vozidla včetně zrcátek | Min 2 400 |  |
| Výška vozidla (mm) dle technické dokumentace vozidla | Min 2 550 |  |
| Rozvor vozidla (mm) dle technické dokumentace vozidla | Min 3 600 |  |
| Objem užitkového prostou (m3) | Min 11 m3 |  |
| Čistá výška zadních dveří v mm | Min 1 800 |  |
| Čistá šířka zadních dveří v mm | Min 1 550 |  |
| Minimální délka nákladového prostoru v mm | Min 3 400 |  |
| Maximální přípustná celková hmotnost v kg | 3 500 |  |
| Barva interiéru | Černá |  |
| Barva vozidla | Šedá metalíza |  |
| Vysoká střecha vozu | Vysoká lakovaná v barvě vozu, vnitřní strana bílá |  |
| Asistent pro kompenzaci bočního větru | ANO |  |
| Front Assist: | bezpečnostní asistenční systém hlídající okolní vozidla, chodce a cyklisty |  |
| Lane Assist: | systém varování při opuštění jízdního pruhu |  |
| Parkpilot vpředu a vzadu | bez aktivní ochrany boků vozidla |  |
| Autorádio | ANO |  |
| Multifunkční volant | Kožený s pádly, vyhřívaný |  |
| Navigace s navigačním systémem | ANO |  |
| Telefonní rozhraní | induktivní dobíjení |  |
| Bezpečnostní pásy | ANO |  |
| Airbag řidiče | ANO |  |
| Airbag spolujezdce s možností deaktivace | ANO |  |
| Asistent pro rozjezd do kopce | ANO |  |
| Asistent rozpoznání únavy | ANO |  |
| Automatický spínač stěračů čelního skla | dešťový a světelný snímač, automatické nastavení cyklovače stěračů |  |
| Automatický spínač světlometů | ANO |  |
| LED čelní světlomety, LED denní svícení | Ano |  |
| Mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáčky | ANO |  |
| Regulace dálkových světel | ANO |  |
| LED osvětlení v nákladovém prostoru | 4 LED světla ve stropě nákladového prostoru s automatickým rozsvěcením po otevření zadních křídlových dveří |  |
| Elektronická ruční brzda | ANO |  |
| Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu u sedadla řidiče i spolujezdce | ANO |  |
| Kotoučové brzdy vpředu, 16" | ANO |  |
| Multikolizní brzda | ANO |  |
| Systém rozpoznávání dopravních značek | ANO |  |
| Start-Stop | ANO |  |
| Digital Cockpit | ANO |  |
| Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu | ANO |  |
| Zásuvka v nákladovém prostoru | 2 x 12 V |  |
| eCall Emergency system | ANO |  |
| Panel přístrojů | ANO |  |
| Rozhraní pro připojení úpravců | ANO |  |
| 2 funkční klíče | ANO |  |
| 4 reproduktory | ANO |  |
| Baterie 420A (70Ah) | ANO |  |
| AGM baterie a zesílený alternátor | ANO |  |
| Elektrické ovládání bočních oken u řidiče a spolujezdce | ANO |  |
| Imobilizér | ANO |  |
| Keyless start | centrální zamykání, bezklíčkové zapalování |  |
| Vnější zpětná zrcátka sklopná | Elektricky nastavitelná, elektricky sklopná, vyhřívaná |  |
| Klimatizace | - automatická regulace  - s 2. výměníkem topení a 2. výparníkem pod střechou vozidla |  |
| 16" kola ocelová, stříbrná | ANO |  |
| Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách | ANO |  |
| Plnohodnotné ocelové rezervní kolo | nářadí a zvedák s nosností do 3,5t |  |
| Pneumatiky se sníženým valivým odporem | ANO |  |
| Středové kryty kol pro ocelová kola | ANO |  |
| Potahy sedadel v ceně vozidla | ANO |  |
| Vyhřívaná sedadla řidiče i spolujezdce | Samostatně regulovatelná |  |
| Sedadlo řidiče Komfort | výškově nastavitelné, nastavitelný sklon sedáku, s vnitřní loketní opěrkou,s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech |  |
| Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo | s úložným prostorem pod dvojsedadlem a s vyklápěcím stolkem |  |
| Mřížka chladiče | černá nelakovaná |  |
| Palivová nádrž | Min. 70 l |  |
| Přední nárazník vozu šedý částečně lakovaný | S lištou lakovanou v barvě vozu s integrovanými schůdky na obou stranách |  |
| Tažné oko vpředu | ANO |  |
| Zadní dveře | Křídlové, prosklené |  |
| Druhý akumulátor sdělícím relé | Ano |  |
| Nezávislé horkovzdušné topení se spínacími hodinami | ANO |  |
| Nástupní madla na zadních sloupcích | ANO |  |
| Obložení stropu kabiny a prostoru pro cestující | ANO |  |
| Okna vpředu (vlevo i vpravo) | Posuvná |  |
| Přední náprava zesílená | Max. zatížení 2 100 kg |  |
| Servis | 5 let nebo 150 tis. km (servisní úkony předepsané výrobcem včetně výměny motorového oleje, olejového , vzduchového, palivového, prachového a pylového filtru, brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility |  |
| Tažné zařízení | Pevné včetně stabilizace přívěsu |  |
| Tempomat | S omezovačem rychlosti |  |
| Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla | ANO |  |
| Vyhřívané zadní okno se stěračem a ostřikovačem | ANO |  |
| Zpětná kamera | ANO |  |
| Podlahové upínací lišty pro 2. a 3. řadu sedadel | ANO |  |
| 6x sedadlo | Levá + pravá loketní opěrka, regulace opěradla, rychloupínání do podlahových lišt |  |
| Nová podlaha v celém vozidle včetně PVC | ANO |  |
| Obklad bočních stěn a zadních dveří do výše oken plastovými deskami | ANO |  |
| Zápis do TP (SG Montážní) po registraci vozidla v ČR | ANO |  |

Veškeré vybavení a příslušenství jsou požadovány v originální kvalitě, dodávané výrobcem vozidla, mimo povinné výbavy a výstražných vest.

Datum: ……………………………..

…………………………………………………...                      ……………………………..

Jméno a příjmení osoby oprávněné k jednání                         podpis